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	基础信息栏

	项目名称
	二连浩特国际旅行卫生保健中心实验室门禁系统维修升级项目

	采购预算
	55000元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其它条件；
7.营业范围含装饰装潢、电力维修维护相关服务。
本项目不接受联合体参与，严禁挂靠、借用资质、违法分包设计工作；所有业绩须为本单位自有业绩，采购方有权核查合同、发票、施工图原件，一经查实挂靠、造假情形直接按无效响应处理，纳入采购黑名单。


	★
实质性
需求
	一、项目情况
1.采购内容：具体详见附件实验室门禁系统维修升级
项目清单。总体要求：选用的设备、材料必须为国标产品、符合国家验收标准。
2.报价说明：
本项目报价上限为55000元(大写:伍万伍仟元整)，超出此报价视为响应无效，取消响应资格。
二、商务要求：
1.工期：合同签订后30天内完工；施工地点：二连浩特国际旅行卫生保健中心。
2.支付方式：合同生效，乙方提交合规有效发票后，甲方于3个工作日内支付合同价款的50%作为首付款；乙方完成全部维修改造、安装调试工作，经甲方验收合格并提交完整资料及对应发票后，甲方向乙方一次性支付剩余50%合同价款。
3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。
4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。
5.质量保修期：质保期1年，验收合格之日起计算。


	评审因素
	最低价法

	其他因素
	无








附件 
实验室门禁系统维修升级项目清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	门禁控制器
	1.名称:四门门禁控制器
2.规格:数据存储能力：高性能ARM芯片中央处理器，植入Linux操作系统 ，具备超大容量数据存储能力； 
3.处理能力：标准10/100M以太网通信接口，快速处理复杂应用； 
4.运维效率：支持软件端、Web端、平台端三种方式运维，方便快捷； 
5.开门控制方式：支持刷卡、个人密码、卡+密码、公共密码、胁迫密码、 按钮开门、远程开门、人脸开门、APP开门、动态密码开门等多种开门方式；
6.记录容量：10万条；有效卡数量：10万条；
	台
	12

	2
	读卡器
	1.名称:读卡器
2.规格:1、防护等级：IP65防护等级，室内室外皆可应用2、鉴权凭证多元化：支持刷卡、手机蓝牙、密码等多种鉴权通行方式；3、开门控制方式：IC卡、CPU卡、按钮开门识别、APP远程开门等多种开 ；4、通讯接口： RS485、Wiegand34/42；
3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求
	台
	36

	3
	磁力锁
	1.名称:磁力锁
2.规格:单门磁力锁：工作电压:DC12V，工作电流:500mA/250mA，承受拉力:280KG
3.适用范围:木门、玻璃门、金属门、防盗门
4.产品尺寸:253*25*48
5.开门类型:断电开门
6.满足施工图设计，设计
	台
	36

	4
	开门按钮
	1.名称:开门按钮
2.规格:供电方式：干接点信号控制 
3.结构：PC阻燃材料和银合金触点，弹力持久、受力平稳 
4.规格尺寸：86*86mm 
5.安装方式：86盒安装
	台
	36

	5
	电气配线
	1.名称:信号控制线
2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV
2.敷设部位或线制:管内及线槽敷设
	项
	1



