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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	二连浩特国际旅行卫生保健中心免疫实验室维修改造项目

	采购预算
	88000元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格20%、评审因素80%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.服务商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质。
6.服务商具有生物安全二级实验室建设及运维经验并提供相应案例证明材料。
7.法律、行政法规规定的其它条件；
本项目不接受联合体参与，严禁挂靠、借用资质、违法分包设计工作；所有业绩须为本单位自有业绩，采购方有权核查合同、发票、施工图原件，一经查实挂靠、造假情形直接按无效响应处理，纳入采购黑名单。


	★
实质性
需求
	一、项目情况
1.采购内容：具体详见附件免疫实验室
维修改造清单。供应商必须满足全部服务内容。
2.总体要求：服务商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质。服务商具有生物安全二级实验室建设及运维经验并提供相应案例证明材料。组建包含项目经理、实验室专业设计工程师、自控工程师、电工等专业技术人员的团队。
3.报价说明：
本项目报价上限为88000元(大写:捌万捌仟元整)，超出此报价视为响应无效，取消响应资格。
二、商务要求：
1.工期：合同签订后30天内完工；施工地点：二连浩特国际旅行卫生保健中心。
2.支付方式：合同生效，乙方提交合规有效发票后，甲方于3个工作日内支付合同价款的50%作为首付款；乙方完成全部维修改造、安装调试工作，经甲方验收合格并提交完整资料及对应发票后，甲方向乙方一次性支付剩余50%合同价款。
3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。
4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。
5.质量保修期：质保期1年，验收合格之日起计算。


	评审因素
	总分100分，综合评分法，价格部分20分、技术部分65分、商务部分15分。
一、价格部分（20分）
供应商报价得分＝（评审基准价/供应商报价）×价格分值【注：满足比选文件要求且供应商报价最低的投标报价为评审基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。
二、技术部分（65分）
1.整体服务方案（30分）：根据投标人针对本项目提供的整体服务方案进行评审：①设计图；②服务工作流程；③服务团队；④专业技术能力；⑤维修过程中难点的阐述及解决措施；
针对以上5项内容进行评审 ，每项6分，最高得30分。每缺少一项内容扣6分，每项中每存在一处缺陷扣1分，最多扣5分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）
2.根据投标人针对本项目提供的安全作业保障方案进行评审（20分）：①安全管理措施；②安全文明措施；③安全维护；④现场秩序保障；
针对以上4项内容进行评审，每项5分，最高得20分。每缺少一项内容扣5分，每项中每存在一处缺陷扣1分，最多扣5分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）
3.根据投标人针对本项目提供的服务质量控制方案进行评审（15分）：①服务质量保证方案；②服务标准；③质量控制流程；④技术支撑能力保障；⑤服务响应与处理方案。
针对以上5项内容进行评审 ，每项3分，最高得15分。每缺少一项内容扣3分，每项中每存在一处缺陷扣1分，最多扣3分。 （注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）
三、商务部分（15分）
业绩：投标人提供2022年1月1日至今同类项目业绩（提供合同复印件并加盖公章，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页，否则不得分，以合同签订日期为准)每提供一份得5分，满分15分。

	其他因素
	1、公告期限5个工作日。
2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本2份，胶装装订成册，密封提交。



附件
免疫实验室维修改造清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	吊顶天棚
	1、0.8mm厚铝扣板与配套专用龙骨固定
2、T型轻钢次龙骨24*28*0.27*0.27,间距600,与主龙骨插接
3、U型轻钢主龙骨38*12*1.0,间距600,用吊件与钢筋吊杆联接后找平
4、φ8螺纹钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部用M8膨胀螺栓与板底固定
	m2
	24

	2
	隔断
	1.医疗净化板
2.抗菌、防尘、防静电、耐磨易清洗
3.防火等级A级
	㎡
	70

	3
	洁净钢制门
	1.名称：成品洁净钢制密闭门（三框）；
2.规格尺寸:1000*2100
3.门扇：1.0mm冷轧板，表面处理：烤漆，含门锁及五金,闭门器
4.门框：冷轧板厚1.5mm，表面处理：烤漆。；门框四周嵌有密封条，且门底部带自动上下的密封条，可保证门关闭后具有良好的密封效果。
	樘
	2

	4
	地面基层处理
	1.名称:水泥基基层处理
2.工作内容：原有地面打磨并用环氧自流平局部找平，根据原地面平整度调整找平层厚度2mm
	m2
	24

	5
	PVC卷材地板
	1.名称:PVC卷材；
2.2mm厚同质透心PVC卷材，地面,擦光上蜡,PVC地面专用胶粘剂粘铺，接头处塑料焊；地面PVC卷材直接翻边上墙,H=100mm；
3.水泥自流平，厚度3mm；
4.地面均涂刷吸收型界面处理剂
5.主材：无方向同质透心，颜色经用户确认
	m2
	29

	6
	双玻视窗
	1.洁净双玻观察窗
2.窗户型材均选用喷塑铝合金。
3.所有窗户均采用双层钢化玻璃，内部中空，每层玻璃厚度为5mm，玻璃表面与两边墙板平齐。
4.窗边框处采用密封胶密封，双玻中间应设有防潮吸湿剂；窗与墙面平滑连接，无死角
	m2
	2

	
	不锈钢传递窗
	1、不锈钢传递窗
2、截面尺寸：600*600*600
3、柜体边框采用1.5厚不锈钢板，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜内设紫外线消毒灯
4、机械式互锁装
	台
	1

	8
	拆除项目
	1、结构：拆除施工区域原有的区域结构，隔断墙体及瓷砖地面，房间内的设备设施和各种管线等等。
2、开凿设备安装空洞及通风管道孔洞等
3、施工区域拆除的垃圾物品清理外运
	项
	1 

	9
	吸顶式密闭洁净面板灯
	1.名称:吸顶式密闭洁净面板灯
2.规格:220V 52W/5400lm
3.尺寸:LED(Ra≥80，R9＞0)
4.安装形式:吸顶式安装
	套
	7 

	10
	紫外线杀菌灯
	1.名称:灭菌灯
2.规格:220V 30W
3.安装形式:吸顶式安装
	套
	5 

	11
	开关插座面板
	1.单联/双联/三联单控跷板式暗开关
2.单相五孔、三孔暗插座（10A/16A)
	项
	1 

	12
	配线、配管
	
	项
	1 

	13
	新风换气机
	1.风量:1500m3/h 
2.风机功率: 1.3KW 220v,全压:530Pa，噪音：52dB
3.配套送排风口
	套
	1 

	14
	多联机空调
	1.室内空调移机安装
	台
	1 

	15
	给排水系统
	1.主要包括实验室上下水管路的铺设。
2.实验室的给水管路（PPR材质）均应设防倒流装置，水龙头应配检修用的截止阀；
3.所有水嘴、水龙头、截止阀均采用不锈钢或铜材料，洗手装置为感应式开关。
4.实验设备用水有特殊需求的预留用水点位，用户独立配置净水设备。
5.给/排水点位数量要满足实验室的使用需求。
	项
	1 

	16
	实验台
	1）台面：20mm厚陶克陶瓷台面,750mm宽；
2）柜体：框架采用0.8mm优质冷轧钢板，柜体及柜门、抽屉、隔板采用0.8mm优质冷轧钢板，钢板表面磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理；
3）配件：柜门合页采用优质DTC合金铰链；抽屉滑轨采用优质DTC三节承重滑轨；一体成型槽拉手槽拉手；钢制可调脚；岛式插座
	米
	10 

	17
	PP水槽
	1.名称：PP水槽
2.品牌：润旺达
3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求
	套
	1 



4
