呼和浩特国际旅行卫生保健中心检验中心
采样台维修改造项目明细

一、检验中心采样台维修改造项目
1.维修改造内容：拆除原采样台柜体4400*650*730mm，原台面4500*700*20mm，相关踢脚线以及现场垃圾的清理运输；设计安装采样台柜体4400*650*730mm，台面4500*700*20mm，踢脚线以及造型等美纹装饰，550*350*650mm的置物台2个，现场垃圾的清理运输。采样台材质：主体采用实木饰面板，厚度18mm，环保级别E0级，静曲强度达到15.0MPa至17.5MPa，选用优质不锈钢静音轨道，铰链及五金连接件；台面采用优质石英石，物理性能—莫氏硬度6.5-7级、吸水率≤0.05%、弯曲强度≥40MPa、压缩强度≥150a、耐磨性能≤32mm3，化学性能—耐酸碱pH3-11、环境浸泡72h无失光、起泡、变色，耐热性—耐高温约180-220℃。置物台材质：采用实木饰面板，厚度18mm，环保级别E0级，静曲强度达到15.0MPa至17.5MPa。
2.施工工艺：
2.1.采样台正面凹进去20cm,要满充分足采样舒适性需求，里面凹进去43cm，分成4个单元，两层隔板，3个抽屉
2.2.石英石台面无缝连接，造型符合使用需求
[bookmark: _GoBack]2.3.置物台中间空格，底部带4个静音滑轮
3.施工现场的清理及垃圾清运
二、其他内容
含人工费、材料运费、垃圾清运费等。
上述费用合计20000元，包括税金等关于此项目的一切费用。
