
附件3
额济纳海关缉私分局口岸办案区改造报价参考清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	1楼走廊低压安全疏散指示牌楼道4个，楼道门口1个

指示牌：功率3W；36V；蓄电池应急时间≥9min；规格352*138；外观：不锈钢（无玻璃）
	个
	5
	
	

	
	1楼走廊低压消防应急灯楼道4个，楼道门口1个

应急灯：功率3W；36V；蓄电池应急时间≥9min；规格190*130*40；吸顶式
	个
	5
	
	

	
	1楼门厅安全疏散指示牌2个
	个
	2
	
	

	
	1楼门厅消防应急灯2个
	个
	2
	
	

	
	1楼通2楼楼梯门禁门口安全疏散指示牌1个
	个
	1
	
	

	
	1楼通2楼楼梯门禁门口消防应急灯1个
	个
	1
	
	

	
	1楼通2楼楼梯消防应急灯3个
	个
	3
	
	

	
	1楼通2楼楼梯安全疏散指示牌3个
	个
	3
	
	

	
	2楼走廊安全疏散指示牌楼道4个，楼道门口1个
	个
	5
	
	

	
	2楼走廊消防应急灯楼道4个，楼道门口1个
	个
	5
	
	

	
	墙面开线遭宽3厘米、深≥3厘米（1楼、走廊及2楼）
	项
	1
	
	

	
	暗线盒材质：阻燃PVC（红=强电；进出线孔：上下各3个φ20孔（适配20×2.0穿线管）； 安装孔距：60mm
	个
	32
	
	

	
	公牛五孔插座，电气参数（10A五孔）； 标准：CCC认证，外形尺寸（86型暗装） 面板：86×86mm，厚度约7–8mm； 安装孔距：60mm（适配86型暗盒）；适配暗盒：86型50mm深暗盒；插孔间距：正五孔≈22mm；斜五孔≈24mm；结构/材质： 材质：阻燃PC（V0级），锡磷青铜镀镍触点；安全：儿童保护门、鞍型/四柱接线端子； 接线：L火线/N零线/PE地线；可接2.5/4mm²铜线；
	个
	32
	
	

	
	2.0穿线管（预计160M），外径：20； 壁厚：2.0； 内径：≈ 16； 标准：JG/T3050（中型305系列）；长度：3.8m/根； 颜色：红（强电）
	M
	160
	
	

	
	2.5²铜芯线（红蓝）各2卷，产品标准：GB/T5023 32C08；规格：2.5；额定电压：450/750V；
	卷
	4
	
	

	2
	1楼不锈钢门厅安装海康威视门禁
	套
	1
	
	

	3
	办案区地沟供水主管道安装管径50mm220V2.5KW扬程40M变频增压泵
	台
	1
	
	

	
	增压泵电源控制配电箱
	套
	1
	
	

	4
	1楼办案区防盗门安装闭门器
	套
	1
	
	

	5
	1楼办案区拆除5套窗户防撞窗护栏，拆除花岗岩窗台板，用300*600*200加气块砌筑窗洞口，砂浆抹灰与四周墙面平齐。拆除原窗户护栏及花岗岩窗台板
	套
	9
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封堵窗户用加气块1.4*2*0.2*9
	M³
	3
	
	

	6
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窗护栏现状              窗护栏改造方案

新做4个窗户护栏用长3.8M（从地面到屋顶）直径18mm圆钢（每套窗户17根*4）
	根
	68
	
	

	
	厚6mm长1.5M宽10CM钢板（护栏上下各1块）
	块
	8
	
	

	
	蓝色防撞圆柱软包68*3.8
	M
	258.4
	
	

	
	护栏加工制作安装（木龙骨骨架石膏板封堵，规格：长1600*宽280*高450）
	套
	4
	
	

	7
	加工制作窗帘盒（材料人工）
	套
	4
	
	

	8
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  洗漱台现状                    改造方案

卫生间软包洗漱台按图片款式改造

新购成品软包洗漱台带软包感应水龙头
	套
	1
	
	

	
	拆除卫生间花岗岩洗漱台，供水管道改造
	项
	1
	
	

	
	卫生间元洗漱台裸露砖墙软包墙面
	㎡
	5
	
	

	9
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蹲便器现状                改造方案

卫生间蹲便器及暗装水箱感应冲水阀按图片款式改造

卫生间蹲便器硅胶感应冲水阀及暗装水箱
	套
	1
	
	

	
	単硅胶蹲便器
	套
	1
	
	

	
	拆除墙面软包，拆除旧蹲便器，红砖墙体开凿窗口，供水管道改造人工，隐藏水箱及硅胶感应冲水阀安装，硅胶蹲便器安装人工
	项
	1
	
	

	
	裸露墙面软包封闭（约1.5㎡）
	项
	1
	
	

	10
	卫生间柜子奥松板密封，外贴防撞软包1.8*2.4
	㎡
	4.32
	
	

	11
	[image: image8.jpg]



软包审讯椅
	套
	1
	
	

	12
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门厅6处花岗岩台面90度切角磨圆
	项
	1
	
	

	13
	办案区7个房间电脑等用电设备电源线路插板等零乱外露，根据现场情况做软包线盒暗藏线路（规格：长600*宽200高200）
	个
	7
	
	

	14
	墙面修补粉刷约200㎡（1楼南侧墙面整体，其它门厅、楼梯、2楼局部）含材料人工
	㎡
	200
	
	

	15
	其他安装门牌、墙贴，软包设备（含材料），移装报警器，修麦等
	项
	1
	
	

	16
	一二楼门厅遮光窗帘（一层门厅5套，二层6套，3M宽对开高2.7M）颜色要求亮色系
	套
	14
	
	

	17
	楼顶线路检修、理顺套开口阻燃线管防护
预估楼顶东西横穿楼顶15根各类线缆
	卷
	15
	
	

	18
	口岸办案区2楼办公室门更换指纹锁（欧派）
	套
	9
	
	

	19
	口岸办案区1楼会议室顶灯（600*900）
	套
	4
	
	

	20
	旗机关5楼办公室顶灯（1200*600）
	套
	4
	
	

	金额合计
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