附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称称
	额济纳海关缉私分局策克口岸办案区改造

	采购预算
	75000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格xx%、评审因素xx%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.无重大违法记录。

3.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

	★
实质性需求
	（一）基本情况

1. 项目地点：额济纳旗策克口岸
2. 项目概况：一楼走廊安装低压安全疏散指示牌5个、低压消防应急灯5个。一楼门厅、楼梯及二楼走廊、门厅安装安全疏散指示牌11个、消防应急灯11个。需对电流线路进行暗线改造，引接2.5²铜芯线取电;一楼门厅大门安装门禁、办案区防盗门安装闭门器、办案区地沟供水主管道安装增压泵；完整拆除1楼办案区原5套窗户护栏及窗台板并进行封堵。原4套窗户拆除原有护栏，重新制作地面至屋顶18mm圆钢护栏，对护栏进行软包；按照甲方要求改造办案区卫生间洗漱台，蹲便器。隐藏冲水水箱。对办案区7个功能室用电设备电源线路及插线板进行软包暗藏处理、对200平米墙面进行修补粉刷；开展安装门牌、标识移位、软包审讯椅、修麦、打磨大理石台面锐角等零星施工；更换一二楼门厅遮阳帘、检修办案区楼顶电源线路并进行阻燃处理、办案区二楼9个办公室更换指纹锁、办案区一楼会议室、机关五楼办公室更换照明灯具。
（二）响应文件印刷要求 ： 

响应文件A4大小，制作封面，数量3本，可邮寄或专人送交额济纳海关海关门房，密封。不得自行接触采购方相关人员。

（三）工程项目要求：

1.工期：15个工作日。如遇不可抗力可商议后适当延期

2.支付方式：施工方按照合同约定完成办案区改造项目工作，经验收合格后施工方开具全款有效发票，我方收到发票后支付施工方合同总金额的100%，施工方返回我方基本户5%质保金，待2年质保期届满、无质量问题后，我方返还质保金。       

3.质量要求：符合国家及消防行业相关规范和标准。   

4.安全要求：确保安全文明施工，并服从边检部门进出联检大院管理规定，联系我方工作人员进行提前报备。

5.保密要求：工程施工中对于接触到的警务秘密要严格遵守我方保密要求。

（四）质保服务要求   

1. 整体改造工程质保期不少于3年； 

2. 质保期内出现质量问题，施工单位需在接到通知后72小时内到场免费维修、返工； ​ 

3. 质保期内非人为损坏造成的质量问题全程免费处理。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。
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